PŘÍLOHA F

PODMÍNKY PRO PROVOZ

1. Podmínky pro provoz zařízení společnosti CETIN
2. Technické náležitosti:
3. Zařízení může být instalováno pouze do stavebně dokončených prostor.
4. Příslušné prostory musí být čisté, dobře osvětlené, bez extrémních teplot a prachu.
5. Rozsah teplot pro pracovní prostředí zařízení může být od 0 do 50 °C při relativní vlhkosti 0 až 95 %.
6. Zařízení musí být umístěno tak, aby jeho přední strana byla snadno přístupná a čitelná.
7. Z důvodu chlazení nesmějí být na horní plochu zařízení umístěny žádné předměty ani jiná zařízení, rovněž po obou stranách zařízení nesmějí být pokládány nebo umisťovány předměty ve vzdálenosti menší než 3 cm.
8. K přední části zařízení musí být v souladu s doporučením výrobce zajištěn volný prostor nejméně 15 cm a v zadní části zařízení nejméně 10 cm pro kabelové připojení.
9. Zařízení musí být umístěno ve vzdálenosti, která je určena příslušným doporučením ITU-T pro dané rozhraní od koncového zařízení Partnera (měřeno délkou propojovacího kabelu).
10. Síťové napájení zařízení je 230 V st., příp. 48 V ss. Přívod napájení může být pevný nebo pohyblivý. V případě pohyblivého přívodu síťová zásuvka 230 V musí být k dispozici do 2 m od zařízení a musí odpovídat české normě. V případě vzdálenější síťové zásuvky Partnera zajistí prodlužovací síťový kabel.
11. Maximální rozměry požadované společností CETIN pro poskytování Služby dle Smlouvy jsou 2U.